TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pielikumā:

1) servisa grāmatas kopija (pilna servisa vēsture);

2) attēli, kas uzņemti piedāvājuma sagatavošanas laikā, kur redzama automašīnas virsbūve (no visām pusēm), kravas telpa, salons, spidometra rādījumi un VIN kods.

| *Nr.**p/k* | AUTOMAŠĪNA Nr. 1Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Skaits | 1 |  |
| Izgatavošanas gads | Ne vecāks par 2015. gadu |  |
| Pašreizējais nobraukums | Ne vairāk kā 20 000 km |  |
| 1. | **Virsbūve:** |  |
|  | 1.1. | tips – pasažieru furgons |  |
|  | 1.2. | kopējais garums – ne vairāk kā 4 425 mm |  |
|  | 1.3. | kopējais augstums – ne vairāk kā 1 825 mm |  |
|  | 1.4. | riteņu bāze – min 2 650 līdz max 2 700 |  |
|  | 1.5. | klīrenss ne zemāks par – 180 mm |  |
|  | 1.6. | bīdāmas durvis tikai labajā un kreisajā pusē |  |
|  | 1.7. | sēdvietu skaits – 5 |  |
|  | 1.8. | krāsa virsbūvei – metālika |  |
|  | 1.9. | jumta reliņi |  |
| 2. | **Dzinējs:** |  |
|  | 2.1. | tips – dīzeļdegviela |  |
|  | 2.2. | jauda – ne mazāk kā 75 kW  |  |
|  | 2.3. | tilpums – ne mazāk kā 1950 cm3 |  |
| 3. | Pārnesumu kārbas tips – mehāniskā vai automātiskā |  |
| 4. | Piedziņas veids – priekšējā piedziņa |  |
| 5. | Riteņi – uzstādītas vasaras riepas |  |
| 6. | **Tehniskais aprīkojums:** |  |
|  | 6.1. | centrālā atslēga ar pults vadību |  |
|  | 6.2. | stūres pastiprinātājs |  |
|  | 6.3. | elektriski regulējami priekšējie logu pacēlāji |  |
|  | 6.4. | elektriski regulējami sānskata spoguļi  |  |
|  | 6.5. | parkošanās sensori (vismaz aizmugurē) |  |
|  | 6.6. | priekšējo sēdekļu apsilde |  |
|  | 6.7. | transformējami, aizmugurējie sēdekļi |  |
|  | 6.8. | kruīza kontrole |  |
|  | 6.9. | bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS |  |
|  | 6.10. | borta dators |  |
|  | 6.11. | kondicionieris  |  |
|  | 6.12. | audio sistēma – radio ar vismaz četriem iebūvētiem skaļruņiem |  |
| 7. | **Automašīnas komplektācija:** |  |
|  | 7.1. | instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 7.2. | abām sēdekļu rindām gumijas paklājiņu komplekts |  |
|  | 7.3. | avārijas apstāšanās zīme |  |
|  | 7.4. | ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  | 7.5 | atstarojošā veste |  |
|  | 7.6. | medicīniskā aptieciņa |  |
| 8. | **Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji** |  |
|  | 8.1. | degvielas patēriņš kombinētajā ciklā, l/100 km – ne vairāk kā 5; |  |
|  | 8.2. | oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms g/km, atbilstošs EURO 6 standartam |  |
|  | 8.3. | slāpekļa oksīda (NOx) emisiju apjoms, g/km, atbilstošs EURO 6 standartam |  |
|  | 8.4. | cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km, atbilstošs EURO 6 standartam |  |
| 9. | Automašīnai uz piegādes brīdi jābūt reģistrētai VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz Pasūtītāja vārda (CSDD), CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis – iekļauti cenā. |  |
| 10. | Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei uz vismaz 11 mēnešiem. |  |

| *Nr.**p/k* | AUTOMAŠĪNA Nr.2Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Skaits | 1 |  |
| Izgatavošanas gads | Ne vecāks par 2016. gadu |  |
| Pašreizējais nobraukums | Ne vairāk kā 20 000 km |  |
| 1. | **Virsbūve:** |  |
|  | 1.1. | tips – kravas furgons |  |
|  | 1.2. | kopējais garums – ne vairāk kā 4 900 mm |  |
|  | 1.3. | kopējais augstums – ne vairāk kā 1850 mm |  |
|  | 1.4. | riteņu bāze – min 3 000 mm līdz max 3 100 mm |  |
|  | 1.5. | kravas nodalījuma garums – 2 200 mm līdz 2 300 mm |  |
|  | 1.6. | klīrenss ne zemāks par – 180 mm |  |
|  | 1.7. | bīdāmas durvis tikai labajā vai labajā un kreisajā pusē, aizmugurē dubulti veramās durvis |  |
|  | 1.8. | sēdvietu skaits – 2 |  |
| 2. | **Dzinējs:** |  |
|  | 2.1. | tips – dīzeļdegviela |  |
|  | 2.2. | jauda – ne mazāk kā 75 kW  |  |
|  | 2.3. | tilpums – ne mazāk kā 1 950 cm3 |  |
| 3. | Pārnesumu kārbas tips – mehāniskā vai automātiskā |  |
| 4. | Piedziņas veids – priekšējā piedziņa |  |
| 5. | Riteņi – uzstādītas vasaras riepas |  |
| 6. | **Tehniskais aprīkojums:** |  |
|  | 6.1. | centrālā atslēga ar pults vadību |  |
|  | 6.2. | stūres pastiprinātājs |  |
|  | 6.3. | elektriski regulējami priekšējie logu pacēlāji |  |
|  | 6.4. | elektriski regulējami sānskata spoguļi  |  |
|  | 6.5. | parkošanās sensori (vismaz aizmugurē) |  |
|  | 6.6. | bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS |  |
|  | 6.7. | kondicionieris |  |
|  | 6.8. | audio sistēma – radio ar vismaz četriem iebūvētiem skaļruņiem |  |
| 7. | **Automašīnas komplektācija:** |  |
|  | 7.1. | instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 7.2. | gumijas paklāji salonā |  |
|  | 7.3. | avārijas apstāšanās zīme |  |
|  | 7.4. | ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  | 7.5 | atstarojošā veste |  |
|  | 7.6. | medicīniskā aptieciņa |  |
| 8. | **Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji** |  |
|  | 8.1. | degvielas patēriņš kombinētajā ciklā, l/100 km – ne vairāk kā 5; |  |
|  | 8.2. | oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms g/km, atbilstošs EURO 6 standartam |  |
|  | 8.3. | slāpekļa oksīda (NOx) emisiju apjoms, g/km, atbilstošs EURO 6 standartam |  |
|  | 8.4. | cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km, atbilstošs EURO 6 standartam |  |
| 10. | Automašīnai uz piegādes brīdi jābūt reģistrētai VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz Pasūtītāja vārda (CSDD), CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis – iekļauti cenā. |  |
| 11. | Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei uz vismaz 11 mēnešiem. |  |